# 設定を初期化する

このページでは、本製品の設定情報を初期化して、工場出荷時設定に戻す方法について説明しています。
他のネットワークで使用していた本製品の設定を変更する場合には、本製品の設定を初期化してください。

1.製品本体のリセットスイッチで初期化する

2.Webページから初期化する

初期化を行うと、設定されている情報は全て工場出荷時設定に戻りますので、事前に現在の設定情報を控えておくことをお勧めします。 初期化を行う場合は、本製品に接続中のパソコンがないことを確認してください。 初期化実行中は、本製品の電源を切らないでください。 初期化終了後、電源を再投入するときは、前面のリセットスイッチを押さないでください。

## 1.製品本体のリセットスイッチで初期化する

| 本製品の電源プラグを電源コンセントから抜きます。

| 本製品の前面にあるリセットスイッチを押したまま、本製品の電源プラグを電源コンセントに差します。

| 前面のネットワークポートにあるLink LED（橙）とStatus LED（黄）が点灯します。 そのままリセットスイッチを押し続けてLink LEDが橙色から緑色に変化したら、リセットスイッチから指を離します。

| 設定の初期化が開始されます。

| 本製品の上面にあるPOWER LED（緑）が点灯、BAND LED（赤）が点灯状態になると、初期化は完了です。

## 2.Webページから初期化する

| 本製品のWebページを表示します。
本製品のWebページは、下記の方法で表示できます。 ELMO ICB Manager で接続する本製品を選択して、設定ボタン（ ）をクリックします。 Web ブラウザを起動後、本製品に設定されているIPアドレスをアドレス入力欄に入力します。 「http://」の後に続けて、IPアドレスを入力してください。 詳細は「本製品のWebページを表示する」を参照してください。

| 本製品のログインページが表示されます。 本製品に設定されているパスワードを入力して、［ログイン］をクリックします。
本製品のパスワードは、工場出荷時設定では設定されていません（パスワードなし）。

| 本製品のWebページが表示されます。 Web ページの左側にあるメニューから、「メンテナンス」-「工場出荷時設定」をクリックします。

| 工場出荷時設定ページが表示されます。 ［はい］をクリックします。

| 再度、確認画面が表示されますので、［OK］をクリックします。

| 初期化が開始され、本製品が再起動します。

| Webブラウザを終了します。

| 本製品とパソコンの無線ネットワークが切断されます。 必要に応じて、「パソコンを接続する方法」を参照してネットワーク接続してください。