# セキュリティ設定項目一覧

このページでは、Webブラウザで設定するセキュリティ設定項目を記載しています。

パスワード設定
アクセス制御設定
Device Filter設定
プッシュスイッチ制御設定

### パスワード設定

新しいパスワード ROOT_PASSWORD | 本製品の管理パスワードをASCII 文字列（8 文字以内）で設定します。 このパスワードはWeb ブラウザで設定を行う際の認証パスワードとして使用します。 | なし
英数文字列 （0 〜 8 文字）

### アクセス制御設定

TELNET ACCESS_WIRED_TELNET ACCESS_WIRELESS_TELNET | 有線/ 無線LAN からのTELNET を使用したアクセスを制御します。 有効(ENABLE) が設定されている場合は、本製品へのアクセスを許可します。 無効(DISABLE) が設定されている場合は、本製品へのアクセスを禁止します。 | 有線LAN ： ENABLE 無線LAN ： DISABLE
ENABLE / DISABLE
SSH ACCESS_WIRED_SSH ACCESS_WIRELESS_SSH | 有線/ 無線LAN からのSSH を使用したアクセスを制御します。 有効(ENABLE) が設定されている場合は、本製品へのアクセスを許可します。 無効(DISABLE) が設定されている場合は、本製品へのアクセスを禁止します。 | 有線LAN ： ENABLE 無線LAN ： DISABLE
ENABLE / DISABLE
HTTP ACCESS_WIRED_HTTP ACCESS_WIRELESS_HTTP | 有線/ 無線LAN からのHTTP を使用したアクセスを制御します。 有効(ENABLE) が設定されている場合は、本製品へのアクセスを許可します。 無効(DISABLE) が設定されている場合は、本製品へのアクセスを禁止します。 | 有線LAN ： ENABLE 無線LAN ： ENABLE
ENABLE / DISABLE
FTP ACCESS_WIRED_FTP ACCESS_WIRELESS_FTP | 有線/ 無線LAN からのFTP を使用したアクセスを制御します。 有効(ENABLE) が設定されている場合は、本製品へのアクセスを許可します。 無効(DISABLE) が設定されている場合は、本製品へのアクセスを禁止します。 | 有線LAN ： ENABLE 無線LAN ： DISABLE
ENABLE / DISABLE
SMNP ACCESS_WIRED_SNMP ACCESS_WIRELESS_SNMP | 有線/ 無線LAN からのSNMP を使用したアクセスを制御します。 有効(ENABLE) が設定されている場合は、本製品へのアクセスを許可します。 無効(DISABLE) が設定されている場合は、本製品へのアクセスを禁止します。 | 有線LAN ： ENABLE 無線LAN ： DISABLE
ENABLE / DISABLE
デバイスサーバ ACCESS_WIRED_SXUPTP ACCESS_WIRELESS_SXUPTP | 本製品のデバイスサーバ機能を使用する際、有線/ 無線LAN からのアクセスを制御することが可能です。 有効(ENABLE) が設定されている場合は、本製品へのアクセスを許可します。 無効(DISABLE) が設定されている場合は、本製品へのアクセスを禁止します。 | 有線LAN ： ENABLE 無線LAN ： ENABLE
ENABLE / DISABLE

### Device Filter 設定

ストレージデバイスの接続許可 DISPLINK_STRGDEV_ENABLE | USBポートにストレージデバイスを接続した際のネットワーク共有制限を設定します。 | DISABLE
ENABLE ： 接続されたストレージデバイスはELMO ICB Managerを使用して共有することができます。 DISABLE ： 接続されたストレージデバイスはELMO ICB Managerを使用してネットワーク接続できません。

### プッシュスイッチ制御設定

セットスイッチ CTRL_BUTTON_FRONT | セットスイッチ制御の有効(ENABLE)／無効(DISABLE)を設定します。 | ENABLE
ENABLE / DISABLE
リセットスイッチ CTRL_BUTTON_BACK | リセットスイッチ制御の有効(ENABLE)／無効(DISABLE)を設定します。 | ENABLE
ENABLE / DISABLE