# システムステータスを確認する

このページでは、本製品のTCP/IP などのネットワーク状況をWebページで確認する方法につて説明しています。

| 本製品のWebページを表示します。
本製品のWebページは、下記の方法で表示できます。 ELMO ICB Manager で接続する本製品を選択して、設定ボタン（ ）をクリックします。 Web ブラウザを起動後、本製品に設定されているIPアドレスをアドレス入力欄に入力します。 「http://」の後に続けて、IPアドレスを入力してください。 詳細は「本製品のWebページを表示する」を参照してください。

| 本製品のログインページが表示されます。 本製品に設定されているパスワードを入力して、［ログイン］をクリックします。
本製品のパスワードは、工場出荷時設定では設定されていません（パスワードなし）。

| 本製品のシステムステータスページが表示されます。
IP アドレス | 現在、割り当てられている IP アドレスを表示します。
サブネットマスク | 現在、使用しているサブネットマスクを表示します。
デフォルトゲートウェイ | 現在、使用しているゲートウェイアドレスを表示します。
DHCPサーバ | アドレスを取得した DHCP サーバのアドレスを表示します。 （DHCP でアドレスを取得したときのみ表示します。）
DNSサーバ(プライマリ) DNSサーバ(セカンダリ) | 現在、使用している DNS サーバを表示します。 DHCPサーバから取得したDNSサーバも表示します。 (DNS サーバが設定されている場合のみ表示します。)
無線モード | 現在、使用している無線モードを表示します。
チャネル帯域幅 | 現在、使用しているチャネル帯域幅を表示します。
通信チャネル | 現在、使用しているチャネルを表示します。
インタフェース | 現在、使用している無線インタフェースの状態を表示します。
SSID | 現在、使用している SSID を表示します。
ネットワーク認証 | ネットワーク認証の設定を表示します。
WEP | WEPの設定を表示します。
暗号化方式 | 暗号方式の設定を表示します。
既にログインしている場合は、Web ページの左側にあるメニューから、「ステータス表示」-「システム」をクリックすると、システムステータスページが表示されます。