# 本製品の特長

このページでは、本製品の特長について説明しています。

本製品は、ワイヤレス接続対応のディスプレイアダプタです。本製品には以下の特長があります。

- パソコンをリモート操作

  本製品にタッチパネルディスプレイを繋ぐことにより、ネットワーク上にあるパソコンをリモートで操作することができます。

- 無線LAN規格としてIEEE802.11a / b / g / nに対応

  本製品はIEEE802.11a/b/g/nに準拠しています。ディスプレイに無線で映像や音声を配信することができます。
  下記の認証方式と暗号方式に対応しています。
  認証方式

  Open（WEP） | Shared（WEP） | WPA（PSK） | WPA2（PSK） | WPA/WPA2-PSK
  802.1x | WPA-Enterprise | WPA2-Enterprise | WPA/WPA2-Enterprise |

  暗号化方式

  WEP | WPA | WPA2 | WPA/WPA2-PSK
  64 / 128ビット | TKIP / AES / AUTO | AES / AUTO | AES / AUTO

  802.1x | WPA-Enterprise | WPA2-Enterprise | WPA/WPA2-Enterprise
  ダイナミック WEP | TKIP / AES / AUTO | AES / AUTO | AES / AUTO

- アクセスポイント機能搭載

  本製品のアクセスポイント機能を使用することにより、無線接続したパソコンからはもちろん、有線接続したパソコンからの接続も可能です。

  本製品のアクセスポイント機能を利用して無線ネットワークに接続する場合、無線LANパソコンの設定を本製品の無線設定に合わせる必要があります。

- 使用用途に合わせた多彩な接続方法

  アプリケーション「ELMO ICB Manager」を使用して、パソコンからの接続／切断操作が行えます。
  「ELMO ICB Manager」は弊社アプリケーションソフトELMO Interactive Toolbox（EIT）からも起動することができます。

- Webページからの簡単設定

  本製品のWebページから基本の設定をするだけで、簡単に本製品の設定をすることができます。
  Webページへのアクセスは、本製品付属のCD-ROMに収録されているアプリケーション「ELMO ICB Manager」 から簡単にアクセスすることができます。

- 書画カメラ・アプリケーションソフトとの連携

  本製品は弊社書画カメラを使ったシステムをより快適にするツールです。アプリケーションソフトELMO Interactive Toolbox（EIT）と共に使用することにより、書画カメラで取り込んだ映像やパソコンの映像をワイヤレスでモニタに出力します。
  ELMO Interactive Toolboxについては、本製品付属のCD-ROMに収録されているELMO Interactive Toolboxの取扱説明書をご覧ください。

- 対応書画カメラ

  本製品は以下の弊社書画カメラとUSB接続することができます。
  L-1ex / TT-02RX / L-12 / TT-12 / P30HD / MO-1 / P100HD / L-12i / TT-12i / L-12iD / TT-12iD

  書画カメラのUSBモードは「アプリケーションモード」または「UVCモード」で使用してください。 「アプリケーションモード」を推奨します。 書画カメラのUSBモードの変更は、「書画カメラの設定をする」を参照してください。 MO-1はUSBモードの設定をする必要はありません。

USBポートに接続するUSBデバイスはキーボード、ストレージデバイス、弊社製書画カメラ（対応書画カメラをご参照ください）を想定しています。 その他のUSBデバイスについては、ドライバの仕様によっては対応できない場合があります。