# 書画カメラの設定をする

このページでは、本製品に接続する書画カメラのUSBモードを変更する方法について説明しています。

## 書画カメラのUSBモードを変更する

本製品は、弊社書画カメラのUSB信号を無線信号にして、表示用パソコンに送信します。
本機能を使用するために、書画カメラのUSBモードをアプリケーションモードにします。

ここでは「L-12i/L-12iD」での操作方法を例に記載しています。その他の書画カメラについては、書画カメラの取扱説明書をご参照ください。 対応書画カメラについては、「本製品の特長」をご参照ください。

| 書画カメラとディスプレイをRGBケーブルまたはHDMIケーブルで接続します。

| 書画カメラのフロント操作パネル上にある「MENU」ボタンを押して、ディスプレイにOSDメニューを表示します。 ）をクリックします。

| カーソルを「設定/Preferences」（ ）に移動し、「決定」ボタンを押します。 設定メニューが表示されます。

| カーソルを「ＵＳＢモード/USB　Mode」（ ）に移動し、「決定」ボタンを押します。

| カーソルを「アプリケーション/Application」に移動し、「決定」ボタンを押します。 フロント操作パネルの上にある「電源ボタン」が赤青点滅し、書画カメラが再起動します。

以上で書画カメラのUSBモードの変更は完了です。