# 特定の無線LAN子機の接続を許可／禁止する方法

このページでは、本製品に無線LAN子機のMACアドレスを登録して、登録した無線LAN子機のみの接続を許可または禁止する方法について説明しています。

操作を行う前に、接続を許可／禁止する無線LAN子機のMACアドレスを調べておいてください。

| 本製品のWebページを表示します。
本製品のWebページは、下記の方法で表示できます。 ELMO ICB Manager で接続する本製品を選択して、設定ボタン（ ）をクリックします。 Web ブラウザを起動後、本製品に設定されているIPアドレスをアドレス入力欄に入力します。 「http://」の後に続けて、IPアドレスを入力してください。 詳細は「本製品のWebページを表示する」を参照してください。

| 本製品のログイン画面が表示されます。 本製品に設定したパスワードを入力して「ログイン」をクリックします。
本製品のパスワードは、工場出荷時設定では設定されていません。

| 本製品のWebページの左側にあるメニューから、「詳細設定」-「無線LAN(AP)」をクリックします。

| 無線LAN(AP)設定ページが表示されます。 表示されたページ上部の「セキュリティ設定」をクリックします。 下記の内容のページが表示されます。

| 「MACアドレスフィルタ設定」の「フィルタタイプ」で「ALLOW」（許可）または「DENY」（禁止）を選択します。
「ALLOW」を選択した場合は、登録した無線LAN子機のみの接続を許可します。 「DENY」を選択した場合は、登録した無線LAN子機の接続を禁止します。

| 「MACアドレスフィルタ設定」の「MACアドレス」の入力欄に無線LAN子機のMACアドレスを入力して、「追加」をクリックします。 複数台の無線LAN子機を登録する場合は、この操作を繰り返します。

| すべての無線LAN子機のMACアドレスの登録が完了したら、「設定更新」をクリックします。

以上で、設定は完了です。
本製品の再起動後に、設定した動作が有効になります。