# 本製品を設置する

このページでは、本製品の設置方法について説明します。

本製品をご使用になるネットワーク環境に設置します。

設定用パソコンのネットワーク設定で「IPアドレスを自動取得する」ように設定を変更しておいてください。 設定用パソコンはIEEE802.11a対応のパソコンをご使用ください。 IEEE802.11a対応のパソコン以外での設定方法は、「IEEE802.11a対応パソコン以外での設定方法」を参照してください。

下記の手順は Windows 8 を例に説明しています。

| 本製品に付属のACアダプタを接続して（①）、ACアダプタのプラグを電源コンセントに差し込みます（②）。
本製品底面のラベルに記載されている「SSID」と「Key」は、後で使用しますのでメモしておくと便利です。

| 本製品のLEDの状態を確認します。

| 「パソコンを接続する方法」を参照してネットワーク接続します。

| 設定用パソコンでELMO ICB Managerを起動します。 起動方法は、「ELMO ICB Managerの使い方」を参照してください。

| 本製品がELMO ICB Managerの一覧に表示されます。

以上で本製品の設置は完了です。