# NTPサーバから時刻を取得する

このページでは、NTPサーバから時刻を取得するための設定方法について説明しています。

1.NTP機能の概要

2.NTP機能の設定

## 1.NTP機能の概要

有線LANネットワーク上に存在するNTPサーバから時刻を取得することができます。

NTPサーバが存在しないときは、システムタイムは0からカウントされます。

## 2.NTP機能の設定

| 本製品のWebページを表示します。
本製品のWebページは、下記の方法で表示できます。 ELMO ICB Manager で接続する本製品を選択して、設定ボタン（ ）をクリックします。 Web ブラウザを起動後、本製品に設定されているIPアドレスをアドレス入力欄に入力します。 「http://」の後に続けて、IPアドレスを入力してください。 詳細は「本製品のWebページを表示する」を参照してください。

| 本製品のログインページが表示されます。 本製品に設定されているパスワードを入力して、［ログイン］をクリックします。
本製品のパスワードは、工場出荷時設定では設定されていません（パスワードなし）。

| 本製品のWebページが表示されます。 Web ページの左側にあるメニューから、「詳細設定」-「NTP」をクリックします。

| NTP設定ページが表示されます。 各項目を設定して、［設定更新］をクリックします。
NTP設定ページで設定する項目の詳細は、詳細設定項目一覧を参照してください。

| 設定が完了したら、［再起動］をクリックして本製品を再起動します。 新しい設定は再起動後から有効になります。

| Webブラウザを終了します。

| 本製品とパソコンの無線ネットワークが切断されます。 本製品の再起動後、「パソコンを接続する方法」を参照してネットワーク接続してください。