# DHCPサーバ機能を利用する

このページでは、本製品の「DHCPサーバ機能」について説明しています。
ご利用のネットワーク環境にDHCPサーバ機能を持つネットワーク機器がない場合、本製品のDHCPサーバ機能を利用して、簡単にネットワーク上のパソコンやネットワーク機器にIPアドレスを割り当てることができます。

1.DHCPサーバ機能の概要

2.DHCPサーバ機能の設定

## 1.DHCPサーバ機能の概要

本製品の「DHCPサーバ機能」を使用すると、ネットワーク上のパソコンやネットワーク機器に自動的にIPアドレスを割り当てることができます。

「DHCP サーバ機能」を「ENABLE」に設定すると、本製品がDHCPサーバとして動作します。

本製品のDHCPサーバ機能を利用してパソコンに自動でIPアドレスを割り当てる場合、パソコンの設定を「IPアドレスを自動的に取得する」設定にする必要があります。

## 2.DHCPサーバ機能の設定

| 本製品のWebページを表示します。
本製品のWebページは、下記の方法で表示できます。 ELMO ICB Manager で接続する本製品を選択して、設定ボタン（ ）をクリックします。 Web ブラウザを起動後、本製品に設定されているIPアドレスをアドレス入力欄に入力します。 「http://」の後に続けて、IPアドレスを入力してください。 詳細は「本製品のWebページを表示する」を参照してください。

| 本製品のログインページが表示されます。 本製品に設定されているパスワードを入力して、［ログイン］をクリックします。
本製品のパスワードは、工場出荷時設定では設定されていません（パスワードなし）。

| 本製品のWebページが表示されます。 Web ページの左側にあるメニューから、「詳細設定」-「DHCP」をクリックします。

| DHCPサーバ設定ページが表示されます。 各項目を設定して、［設定更新］をクリックします。
DHCP設定ページで設定する項目の詳細は、詳細設定項目一覧を参照してください。

| 設定が完了したら、［再起動］をクリックして本製品を再起動します。 新しい設定は再起動後から有効になります。

| Webブラウザを終了します。

| 本製品とパソコンの無線ネットワークが切断されます。 本製品の再起動後、「パソコンを接続する方法」を参照してネットワーク接続してください。