# ログを取得する

このページでは、USBストレージへ無線ログを保存する方法について説明しています。

1.ログ出力設定をする

2.ログを取得する

## 1.ログ出力設定をする

| 本製品のWebページを表示します。
本製品のWebページは、下記の方法で表示できます。 ELMO ICB Manager で接続する本製品を選択して、設定ボタン（ ）をクリックします。 Web ブラウザを起動後、本製品に設定されているIPアドレスをアドレス入力欄に入力します。 「http://」の後に続けて、IPアドレスを入力してください。 詳細は「本製品のWebページを表示する」を参照してください。

| 本製品のログインページが表示されます。 本製品に設定されているパスワードを入力して、［ログイン］をクリックします。
本製品のパスワードは、工場出荷時設定では設定されていません（パスワードなし）。

| 本製品のWebページが表示されます。 Web ページの左側にあるメニューから、「管理機能」-「ログ出力」をクリックします。

| ログ出力ページが表示されます。 設定を行って、［設定更新］をクリックします。
ログ出力ページで設定する項目の詳細は、管理機能設定項目一覧を参照してください。

| 設定が完了したら［再起動］をクリックします。 新しい設定は再起動後から有効になります。

| Webブラウザを終了します。

| 本製品とパソコンの無線ネットワークが切断されます。 本製品の再起動後、「パソコンを接続する方法」を参照してネットワーク接続してください。

## 2.ログを取得する

本機能では下記のイベントが発生して場合に、ログメッセージを保存します。 ステーションが接続された 接続されているステーションに対して切断要求を送信する 接続中のステーションより、切断要求を受信した DFS 機能により、動作チャネルが変更になった

| USBストレージを本製品のUSBポートに差し込みます。
本機能を使用する場合、USB ストレージはデバイスサーバ機能で使用できません。 本機能はデバイスフィルタ機能でストレージの使用をDISABLE に設定していても使用できます。

| ログメッセージの保存を開始します。
ログメッセージを保存したファイルが、指定されたファイルサイズに達した場合、世代数が2 以上に設定されている場合は下記のルールに従い、ファイル名を決定します。 ≪指定されたファイル名(識別子：LOG_FILES_NAME)≫.≪世代番号≫ ログファイルが分割数を超えた場合は、自動でログファイルのローテーションを行い最も古いログを削除します。