# ハードウェア仕様

このページでは、本製品のハードウェア仕様について説明しています。

ハードウェア仕様一覧

Marvell 88f6180 (ARM9 800MHz)
RAM： | 64MByte
FlashROM： | 16MByte
10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T（自動認識）：1ポート
IEEE802.11a | 使用周波数 | 5GHz帯
伝送方式 | OFDM
伝送速度 | 6M / 9M / 12M / 18M / 24M / 36M / 48M / 54M 自動認識
チャネル |
W52 ： | 36, 40, 44, 48ch
W53 ： | 52, 56, 60, 64ch
W56 ： | 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140ch
IEEE802.11b | 使用周波数 | 2.4GHz帯
伝送方式 | DS-SS
伝送速度 | 1M / 2M / 5.5M / 11M 自動認識
チャネル | 1-13ch
IEEE802.11g | 使用周波数 | 2.4GHz帯
伝送方式 | OFDM
伝送速度 | 6M / 9M / 12M / 18M / 24M / 36M / 48M / 54M 自動認識
チャネル | 1-13ch
IEEE802.11n | 使用周波数 | 2.4GHz帯 / 5GHz帯
伝送方式 | OFDM
伝送速度 |
20MHz： | 6.5M / 13M / 19.5M / 26M / 39M / 52M / 58.5M / 65M / 78M / 104M / 117M / 130M 自動認識
40MHz： | 13.5M / 15M / 27M / 30M / 40.5M / 45M / 54M / 60M / 81M / 90M / 108M / 120M / 121.5M / 135M / 150M / 162M / 180M / 216M / 240M / 243M / 270M / 300M 自動認識
チャネル |
2.4GHz | ： | 1-13ch
5GHz | W52 ： | 36, 40, 44, 48ch
W53 ： | 52, 56, 60, 64ch
W56 ： | 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140ch
無指向性アンテナ × 2
USB2.0 Hi-Speedポート（Aタイプ）：2ポート
HDMIコネクタ：1個
プッシュスイッチ |
リセットスイッチ（設定初期化用） | ：1個（前面）
セットスイッチ（設定用） | ：1個（背面）
LEDランプ | 有線LANコネクタ部 |
2個： | Link | 10BASE / 100BASE（橙）
|  | 1000BASE（緑）
| Status（黄） |
本体上面部 |
4個： | POWER（緑 / 赤）
| SETTING（緑 / 橙 / 赤）
| BAND（緑 / 赤）
| WSTAT（緑 / 赤）

温度： | 0℃ 〜 40℃
湿度： | 20% 〜 80%RH（但し、結露状態でないこと）
温度： | -10℃ 〜 50℃
湿度： | 20% 〜 90%RH（但し、結露状態でないこと）
VCCI Class A

電波障害自主規制について

この装置は、クラスＡ情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者は適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A