# 本製品のWebページの操作で接続する方法

このページでは、本製品のWebページ操作で、無線LAN子機を本製品に接続する方法について説明しています。

この設定方法を利用するには、事前に本製品の「スマート無線設定」を「ENABLE」に設定する必要があります。 この設定方法を利用するには、接続する無線LAN機器が Wi-Fi Protected Setup(WPS)に対応している必要があります。

| 本製品のWebページを表示します。
本製品のWebページは、下記の方法で表示できます。 ELMO ICB Manager で接続する本製品を選択して、設定ボタン（ ）をクリックします。 Web ブラウザを起動後、本製品に設定されているIPアドレスをアドレス入力欄に入力します。 「http://」の後に続けて、IPアドレスを入力してください。 詳細は「本製品のWebページを表示する」を参照してください。

| 本製品のログイン画面が表示されます。 本製品に設定したパスワードを入力して「ログイン」をクリックします。
本製品のパスワードは、工場出荷時設定では設定されていません。

| 本製品のWebページの左側にあるメニューから、「スマート無線設定」-「スマート無線設定」をクリックします。

| スマート無線設定ページが表示されて、下記の内容が表示されます。

本製品のスマート無線設定ページでは、下記の２つの方法により無線LAN子機を本製品に接続することができます。

### プッシュボタン方式で接続する

| スマート無線設定ページで、「プッシュボタン方式」の「実行」をクリックします。

| 設定する無線LAN機器の無線設定スイッチを押します。

| 本製品と無線LAN子機が通信を開始して、無線LAN機器に本製品の同じ設定値を自動的に設定します。 本製品のSETTING LEDが緑点灯したら、設定が完了です。

以上で、本製品への接続は完了です。

### PINコードを入力して接続する

| スマート無線設定ページで「PINコード方式」の入力欄に、無線LAN子機のPINコードを入力して、「登録」をクリックします。
入力するPINコードは無線LAN子機に割り当てられたコードです。詳細は無線LAN子機の取扱説明書を確認してください。 本製品底面のラベルに記載されているPINコードは入力しないでください。

| 本製品と無線LAN子機が通信を開始して、無線LAN機器に本製品の同じ設定値を自動的に設定します。 本製品のSETTING LEDが緑点灯したら、設定が完了です。

以上で、本製品への接続は完了です。