# 本製品のルートパスワードを変更する

このページでは、本製品のパスワードを変更する方法について説明しています。

| 本製品のWebページを表示します。
本製品のWebページは、下記の方法で表示できます。 ELMO ICB Manager で接続する本製品を選択して、設定ボタン（ ）をクリックします。 Web ブラウザを起動後、本製品に設定されているIPアドレスをアドレス入力欄に入力します。 「http://」の後に続けて、IPアドレスを入力してください。 詳細は「本製品のWebページを表示する」を参照してください。

| 本製品のログインページが表示されます。 本製品に設定されているパスワードを入力して、［ログイン］をクリックします。
本製品のパスワードは、工場出荷時設定では設定されていません（パスワードなし）。

| 本製品のWebページが表示されます。 Web ページの左側にあるメニューから、「セキュリティ」-「パスワード」をクリックします。

| パスワードの設定ページが表示されます。 「新しいパスワード」と「新しいパスワード確認」を入力して、［設定更新］をクリックします。
設定したパスワードを忘れると、設定変更ができなくなります。パスワードは大切に保管してください。 パスワードを忘れた場合は、工場出荷時設定に戻してください。この場合、全ての設定情報は工場出荷設定に戻ります。 工場出荷時設定に戻す方法については「設定を初期化する」をご参照ください。 パスワードは（パスワードなし)に戻ります。

| 設定が完了したら［再起動］をクリックします。 新しい設定は再起動後から有効になります。

| Webブラウザを終了します。

| 本製品とパソコンの無線ネットワークが切断されます。 本製品の再起動後、「パソコンを接続する方法」を参照してネットワーク接続してください。