# 無線LAN子機間の通信を禁止する方法

このページでは、本製品に接続している無線LAN子機間での通信を禁止し、本製品が接続される有線ネットワークの機器との通信のみを許可する設定方法について、説明しています。

| 本製品のWebページを表示します。
本製品のWebページは、下記の方法で表示できます。 ELMO ICB Manager で接続する本製品を選択して、設定ボタン（ ）をクリックします。 Web ブラウザを起動後、本製品に設定されているIPアドレスをアドレス入力欄に入力します。 「http://」の後に続けて、IPアドレスを入力してください。 詳細は「本製品のWebページを表示する」を参照してください。

| 本製品のログイン画面が表示されます。 本製品に設定したパスワードを入力して「ログイン」をクリックします。
本製品のパスワードは、工場出荷時設定では設定されていません。

| 本製品のWebページの左側にあるメニューから、「詳細設定」-「無線LAN(AP)」をクリックします。

| 無線LAN(AP)設定ページが表示されます。 表示されたページ上部の「セキュリティ設定」をクリックします。 下記の内容のページが表示されます。

| 「セキュリティ設定」の「プライバシセパレータ」で「ON」を選択します。

| 「設定更新」をクリックします。

以上で、設定は完了です。
本製品の再起動後に、設定した動作が有効になります。