# スマート無線設定を無効にする方法

このページでは、スマート無線設定（本体スイッチ操作で無線LAN子機を接続する方法など）を禁止する方法について説明します。

| 本製品のWebページを表示します。
本製品のWebページは、下記の方法で表示できます。 ELMO ICB Manager で接続する本製品を選択して、設定ボタン（ ）をクリックします。 Web ブラウザを起動後、本製品に設定されているIPアドレスをアドレス入力欄に入力します。 「http://」の後に続けて、IPアドレスを入力してください。 詳細は「本製品のWebページを表示する」を参照してください。

| 本製品のログイン画面が表示されます。 本製品に設定したパスワードを入力して「ログイン」をクリックします。
本製品のパスワードは、工場出荷時設定では設定されていません。

| 本製品のWebページの左側にあるメニューから、「詳細設定」-「無線LAN(AP)」をクリックします。

| 無線LAN(AP)設定ページが表示されます。 表示されたページ上部の「スマート無線設定」をクリックします。 下記の内容のページが表示されます。

| 「スマート無線設定」の「スマート無線設定」で「DISABLE」を選択します。

| 「設定更新」をクリックします。

以上で、設定は完了です。
本製品の再起動後に、設定した動作が有効になります。

プッシュボタンを無効に設定することでもスマート無線設定を無効にすることができます。 詳細は「本製品のプッシュスイッチの機能を制御する」を参照してください。