# ファームウェアをアップデートする

このページでは、本製品のファームウェアを最新バージョンにアップデートする手順を説明しています。

1.最新のファームウェアをダウンロードする

2.ファームウェアをアップデートする

## 1.最新のファームウェアをダウンロードする

当社のWeb サイトで、最新のファームウェアを公開しています。
ファームウェアのアップデートを行う前に、当社のWeb サイトからファームウェアをダウンロードします。
ダウンロードの手順は、「ファームウェアをダウンロードする」を参考にしてください。

## 2.ファームウェアをアップデートする

ファームウェアのアップデートを行う場合は、本製品に接続中のパソコンがないことを確認してください。 ファームウェアのアップデート実行中は、本製品の電源を切らないでください。 ファームウェアをアップデートすると、設定されている情報は全て工場出荷時設定に戻りますので、事前に現在の設定情報を控えておくことをお勧めします。 ファームウェアのアップデートを行う場合は、本製品とパソコンの双方を「有線LAN」で接続してください。

| 本製品のWebページを表示します。
本製品のWebページは、下記の方法で表示できます。 ELMO ICB Manager で接続する本製品を選択して、設定ボタン（ ）をクリックします。 Web ブラウザを起動後、本製品に設定されているIPアドレスをアドレス入力欄に入力します。 「http://」の後に続けて、IPアドレスを入力してください。 詳細は「本製品のWebページを表示する」を参照してください。

| 本製品のログインページが表示されます。 本製品に設定されているパスワードを入力して、［ログイン］をクリックします。
本製品のパスワードは、工場出荷時設定では設定されていません（パスワードなし）。

| 本製品のWebページが表示されます。 Web ページの左側にあるメニューから、「メンテナンス」-「ファーム アップデート」をクリックします。

| ファーム アップデートページが表示されます。 「新しいファームウェア」に［参照］をクリックしてパソコンに保存されているファームウェアアップデートファイルを指定して、［アップデート］をクリックします。

| 確認画面が表示されます。［OK］をクリックします。

| ファームウェアのアップデートを開始します。

| ログインページが表示されたら、ファームウェアのアップデートは完了です。 ログインページの左下に表示されているバージョンを確認します。

| Webブラウザを終了します。

| 本製品とパソコンの無線ネットワークが切断されます。 必要に応じて、「パソコンを接続する方法」を参照してネットワーク接続してください。