# スマート無線設定スイッチを使って接続する方法

このページでは、本製品のスマート無線設定スイッチ(SETスイッチ)を使って、無線LAN子機を本製品に接続する方法について説明しています。

この設定方法を利用するには、事前に本製品の「スマート無線設定」を「ENABLE」に設定する必要があります。 この設定方法を利用するには、接続する無線LAN機器が Wi-Fi Protected Setup(WPS)に対応している必要があります。

| 本製品のアンテナ横にあるスマート無線設定スイッチ(SETスイッチ)を指で押します。 本製品のSETTING LEDが緑点滅したら、無線設定スイッチから指を離します。

| 設定する無線LAN子機の無線設定スイッチを押します。

| 本製品と無線LAN子機が通信を開始して、無線LAN機器に本製品の同じ設定値を自動的に設定します。 本製品のSETTING LEDが緑点灯したら、設定が完了です。

以上で、本製品への接続は完了です。