# 本製品のプッシュスイッチの機能を制御する

このページでは、本製品本体の前面と背面にあるプッシュスイッチを制御する方法について説明しています。

| 本製品のWebページを表示します。
本製品のWebページは、下記の方法で表示できます。 ELMO ICB Manager で接続する本製品を選択して、設定ボタン（ ）をクリックします。 Web ブラウザを起動後、本製品に設定されているIPアドレスをアドレス入力欄に入力します。 「http://」の後に続けて、IPアドレスを入力してください。 詳細は「本製品のWebページを表示する」を参照してください。

| 本製品のログインページが表示されます。 本製品に設定されているパスワードを入力して、［ログイン］をクリックします。
本製品のパスワードは、工場出荷時設定では設定されていません（パスワードなし）。

| 本製品のWebページが表示されます。 Web ページの左側にあるメニューから、「セキュリティ」-「プッシュスイッチ制御」をクリックします。

| プッシュスイッチ制御設定画面が表示されます。 「リセットスイッチ」と「セットスイッチ」の使用有無を設定して、［設定更新］をクリックします。
リセットスイッチ | 初期化スイッチ（RESET）の使用を制御します。 無効にすると、初期化スイッチを使って本製品の初期化が行えなくなります。
セットスイッチ | 設定スイッチ（SET）の使用を制御します。 無効にすると、設定スイッチを使ったスマート無線設定が行えなくなります。
プッシュスイッチ制御設定ページで設定する項目の詳細は、セキュリティ設定項目一覧を参照してください。

| 設定が完了したら［再起動］をクリックします。 新しい設定は再起動後から有効になります。

| Webブラウザを終了します。

| 本製品とパソコンの無線ネットワークが切断されます。 本製品の再起動後、「パソコンを接続する方法」を参照してネットワーク接続してください。