# ELMO ICB Managerの使い方

このページでは、ELMO ICB Managerの基本的な操作方法について説明しています。

1.ELMO ICB Managerを起動する

2.CRIシリーズ製品との接続／切断をする

- CRIシリーズ製品と接続する
- CRIシリーズ製品と切断する

3.CRIシリーズ製品のWebページを開く（CRIシリーズ製品の設定を行う）

## 1.ELMO ICB Managerを起動する

ELMO ICB Managerの起動方法は下記のとおりです。

ELMO ICB Managerは、ELMO Interactive Toolboxから起動することもできます。 詳細は「ELMO Interactive Toolboxとは？」を参照してください。

| タスクトレイアイコン（ ）をクリックします。
ELMO ICB Managerが起動していないときは下記の方法で起動してください。 ＜Windows 8.1 / 8の場合＞ スタート画面からアプリビューを表示して、「ELMO ICB Manager」をクリックします。 ＜Windows 7の場合＞ 「スタート」−「（すべての）プログラム」−「ELMO ICB Manager」から「ELMO ICB Manager」をクリックします。

| ELMO ICB Managerのメイン画面が表示され、ネットワーク上のCRIシリーズ製品が一覧表示されます。
一覧に表示されていないCRIシリーズ製品がある場合は、更新ボタン（ ）をクリックしてください。更新ボタン（ ）をクリックしてもCRIシリーズ製品が表示されない場合は、Q&Aの「ELMO ICB Managerの一覧画面に本製品が表示されません。」を参照してください。

## 2.CRIシリーズ製品との接続／切断をする

### CRIシリーズ製品と接続する

Windows 8.1 / 8 / 7のパソコンとCRIシリーズ製品を接続すると、初回接続時は接続までに時間がかかる場合があります。詳細はQ&Aの「Windows 8.1 / 8 / 7のパソコンで本製品を接続すると、接続に時間がかかります。」を参照してください。

| ELMO ICB Managerのメイン画面で、接続するCRIシリーズ製品を選択します。

| 接続ボタン（ ）をクリックします。

| 接続に成功すると、CRIシリーズ製品に接続したディスプレイにパソコンの画面が表示され、 CRIシリーズ製品に接続したUSBデバイスとパソコンが接続されます。
初回接続時に画面がちらつくことがあります。

### CRIシリーズ製品と切断する

| ELMO ICB Managerのメイン画面で切断するCRIシリーズ製品を選択します。

| 切断ボタン（ ）をクリックします。 ディスプレイの表示を終了して、USBデバイスとの通信を終了します。

## 3.CRIシリーズ製品のWebページを開く（CRIシリーズ製品の設定を行う）

CRIシリーズ製品の設定はWebページで行います。ELMO ICB ManagerからCRIシリーズ製品のWebにアクセスすることができます。
Webページへのアクセス方法は下記のとおりです。

| ELMO ICB Managerのメイン画面で、設定するCRIシリーズ製品を選択します。

| 接続するCRIシリーズ製品を選択して、設定ボタン（ ）をクリックします。

| CRIシリーズ製品のWebページが開きますので、各種設定を行います。
本製品に設定されているパスワードを入力して、［ログイン］をクリックしてください。 （本製品のパスワードは、工場出荷時設定では設定されていません。）
設定の方法については本製品のネットワーク設定をするを参照してください。 設定項目の詳細は「設定項目一覧」を参照してください。