# Web ページからエクスポート/ インポートする

このページでは、本製品のWebページから行う設定情報のエクスポート/ インポートについて説明しています。

1.Web ページからエクスポートする

2.Web ページからインポートする

## 1.Web ページからエクスポートする

| 本製品のWebページを表示します。
本製品のWebページは、下記の方法で表示できます。 ELMO ICB Manager で接続する本製品を選択して、設定ボタン（ ）をクリックします。 Web ブラウザを起動後、本製品に設定されているIPアドレスをアドレス入力欄に入力します。 「http://」の後に続けて、IPアドレスを入力してください。 詳細は「本製品のWebページを表示する」を参照してください。

| 本製品のログインページが表示されます。 本製品に設定されているパスワードを入力して、［ログイン］をクリックします。
本製品のパスワードは、工場出荷時設定では設定されていません（パスワードなし）。

| 本製品のWebページが表示されます。 Web ページの左側にあるメニューから、「管理機能」-「設定情報エクスポート」をクリックします。

| 設定情報エクスポートページが表示されます。 ［はい］をクリックします。

| 設定情報ファイル（config.txt）の保存先を確認するメッセージが表示されます。 ［保存］をクリックします。
「▼」をクリックすると、「名前を付けて保存」が選択できます。

## 2.Web ページからインポートする

| 本製品のWebページを表示します。
本製品のWebページは、下記の方法で表示できます。 ELMO ICB Manager で接続する本製品を選択して、設定ボタン（ ）をクリックします。 Web ブラウザを起動後、本製品に設定されているIPアドレスをアドレス入力欄に入力します。 「http://」の後に続けて、IPアドレスを入力してください。 詳細は「本製品のWebページを表示する」を参照してください。

| 本製品のログインページが表示されます。 本製品に設定されているパスワードを入力して、［ログイン］をクリックします。
本製品のパスワードは、工場出荷時設定では設定されていません（パスワードなし）。

| 本製品のWebページが表示されます。 Web ページの左側にあるメニューから、「管理機能」-「設定情報インポート」をクリックします。

| 設定情報インポートページが表示されます。 ［参照］をクリックして、表示されたアップロードするファイルの選択画面からインポートする設定情報ファイル（config.txt）を指定した後、［開く］をクリックします。 「新しい設定ファイル」に、指定した設定情報ファイルが表示されていることを確認して、［設定更新］をクリックします。
インポートする設定情報ファイルは、エクスポートした設定情報ファイルから選択します。

| 設定ファイルのインポート確認画面が表示されます。［OK］をクリックします。

| 設定ファイルのインポートが開始されます。