# 設定用パソコンの事前準備をする

このページでは、本製品の設定を実行する前に設定用パソコンで実施しておく環境設定について説明します。

1.設定用パソコンのIPアドレス取得方法の確認

2.Webブラウザのプロキシ設定の確認

3.設定用パソコンにアプリケーションをインストールする

## 1.設定用パソコンのIPアドレス取得方法の確認

設定用パソコンのネットワーク設定で「IPアドレスを自動取得する」に設定を変更してください。

## 2.Webブラウザのプロキシ設定の確認

Webブラウザのオプションでプロキシを使用しないに設定してください。

### Internet Explorerの場合

| メニューバーから「ツール」-「インターネットオプション」をクリックします。

| 「インターネットオプション」画面の「接続」タブで「LANの設定」をクリックします。

| 「ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定」画面で「プロキシサーバ」のチェックをOFFにします。

### Firefoxの場合

| メニューバーから「ツール」-「オプション」をクリックします。

| 「オプション」画面上部の「詳細」をクリックします。

| 表示された画面の「ネットワーク」タブで「接続設定」をクリックします。

| 「インターネット接続」画面で「プロキシを使用しない」を選択します。

## 3.設定用パソコンにアプリケーションをインストールする

本製品の設定は、本製品のWebページで行います。
本製品のWebページを表示するためにELMO ICB Managerをインストールしてください。
ELMO ICB Managerは、ELMO Interactive Toolboxに付属します。「アプリケーションをインストールする」を参照してインストールしてください。