# FTP クライアントからエクスポート/ インポートする

このページでは、FTP クライアントから行う設定情報のエクスポート/ インポートについて説明しています。

1.コマンドプロンプトからエクスポートする

2.コマンドプロンプトからインポートする

## 1.コマンドプロンプトからエクスポートする

| 「スタート」−「（すべての）プログラム」−「アクセサリ」−「コマンドプロンプト」をクリックします。

| コマンドプロンプトが表示されます。FTP コマンドで本製品に接続します。
C:¥Users>ftp 192.168.20.123

| ユーザー名とパスワードの入力をします。
root
本製品に設定されているパスワード

| 本製品にログインしたら、 get コマンドで設定情報ファイル（config.txt）をダウンロードします。
ftp>get config.txt d:¥config.txt

| ファイルのダウンロードに成功したら、エクスポート完了です。bye コマンドでFTP 接続を切断します。

## 2.コマンドプロンプトからインポートする

| 「スタート」−「（すべての）プログラム」−「アクセサリ」−「コマンドプロンプト」をクリックします。

| コマンドプロンプトが表示されます。FTP コマンドで本製品に接続します。
C:¥Users>ftp 192.168.20.123

| ユーザー名とパスワードの入力をします。
root
本製品に設定されているパスワード

| 本製品にログインしたら、 put コマンドで設定情報ファイルをアップロードします。
ftp>put d:¥config.txt config.txt

| ファイルのアップロードに成功したら、インポート完了です。bye コマンドでFTP 接続を切断します。

| インポートした設定を反映するため、本製品を再起動します。
本製品の再起動方法については、本書の「本製品を再起動する」を参照してください。