# 管理機能設定項目一覧

このページでは、Webブラウザで設定する管理機能設定項目を記載しています。

ログ出力設定
設定情報インポート
設定情報エクスポート

### ログ出力設定

USB ログ出力 LOG_ENABLE | USB へのログ出力機能の有効(ENABLE) ／無効(DISABLE) を設定します。 有効に設定された場合は、USB ストレージをデバイスサーバ機能で使用できません。 | DISABLE
ENABLE / DISABLE
ファイルサイズ LOG_FILE_SIZE | ログ出力機能にて出力されるログのファイルサイズを、Mbyte 単位で指定します。 | 10
1 〜 100
世代数 LOG_SPLIT_FILES | 指定した数のログを保持します。 | 2
1 〜 10
ファイル名 LOG_FILES_NAME | ログ出力機能にて出力されるログのファイル名を指定します。 | log
英数文字列 （1 〜 64文字）

### 設定情報インポート

新しい設定ファイル | 設定ファイルをインポートして、本製品の設定を一括変更します。 | -
新しい設定ファイルを選択します。

### 設定情報エクスポート

設定情報エクスポート | 本製品の設定をエクスポートします。 | -
はい / いいえ