# 本製品を再起動する

このページでは、本製品を再起動する方法について説明しています。

1.製品本体で再起動する

2.Webページから再起動する

再起動を行う場合は、本製品に接続中のパソコンがないことを確認してください。

## 1.製品本体で再起動する

| 本製品の電源プラグを電源コンセントから抜きます。

| 本製品の電源プラグを電源コンセントに差します。

| 30秒程度で再起動が完了します。

## 2.Webページから再起動する

| 本製品のWebページを表示します。
本製品のWebページは、下記の方法で表示できます。 ELMO ICB Manager で接続する本製品を選択して、設定ボタン（ ）をクリックします。 Web ブラウザを起動後、本製品に設定されているIPアドレスをアドレス入力欄に入力します。 「http://」の後に続けて、IPアドレスを入力してください。 詳細は「本製品のWebページを表示する」を参照してください。

| 本製品のログインページが表示されます。 本製品に設定されているパスワードを入力して、［ログイン］をクリックします。
本製品のパスワードは、工場出荷時設定では設定されていません（パスワードなし）。

| 本製品のWebページが表示されます。 Web ページの左側にあるメニューから、「メンテナンス」-「再起動」をクリックします。

| 再起動ページが表示されます。 ［はい］をクリックします。

| 再起動を開始します。 再起動は30秒程度で完了します。

| Webブラウザを終了します。

| 本製品とパソコンの無線ネットワークが切断されます。 必要に応じて、「パソコンを接続する方法」を参照してネットワーク接続してください。